|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик |  | № | Параметры БРП |  |
| Наименование | Блок розеток вертикальный с мониторингом | 1 | Типы розеток и их количество | IEC320 C19 Socket (4); IEC320 C13 Socket (20) |
| Модель | MIK-2G-0U-16A-230-20-C13-4-C19-IEC309C20-2-N-B | 2 | Внутренняя соединительная линия | 12 AWG，14 AWG, медный проводник |
| Сертификат EAC | RU № 0344558 | 3 | Режим ввода питания | Кабельный |
| Количество |  | 4 | Кабельная вилка | IEC60309 plug (16A 2P+E) IP44 |
| RoHS | ДА | 5 | Спецификация кабеля | 3\*2.5мм²\*3м |
| Комплектация | 4 комплекта метизов М6 | 6 | Расположение кабельного ввода | Верхний |
| 7 | Крепление кабелей | Фиксированное кольцо + пыльник |
| 8 | Цвет | Черный |
| Комментарии | | 9 | Габариты (Д\*Ш\*В) | 802\*52\*44.4 мм |
| 10 | Расстояние между центра ми креплений | 782,5 |
| 11 | Длинна корпуса (без креплений) | 748 |
| 12 | Тип установки | Установка на кронштейн, установка в кабельный органайзер |
| 13 | Направление установки | Вертикальная |
| 14 | Автоматы защиты | Нет |
| 15 | Контроллер | Нет |
| 16 | Номинальное напряжение и ток | 200-240В, 16А |
| Чертеж | | | | |
|  | | | | |