|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик |  | № | Параметры БРП (PDU) |  |
| Наименование | PDU (Блок розеток вертикальный с базовый "МИК") | 1 | Типы розеток и их количество | IEC60320 C13 (20)  IEC60320 C19 (4) |
| Спецификация модель | MIK-2G-0U-32A-230-20-C13-4-C19-IEC309-32-2-P-B | 2 | Внутренняя соединительная линия | 12 AWG, 14 AWG, медный проводник |
| Сертификат EAC | ДА | 3 | Режим ввода питания | Кабельный |
| Количество |  | 4 | Кабельная вилка | IEC60309 2P+E |
| RoHS | ДА | 5 | Спецификация кабеля | 3\*6мм2 \*1.8м |
| Пожелания |  | 6 | Расположение кабельного ввода | Верхний |
| Комплектация  4 комплекта метизов М6 с гайками | | 7 | Крепление кабелей | Полукольцо + пыльник |
| 8 | Цвет | Черный |
| Комментарии | | 9 | Габариты (Д\*Ш\*В) | 1152\*52\*44.4мм |
| 10 | Расстояние между центра ми креплений | 1132,5 |
| 11 | Длинна корпуса (без креплений) | 1098 |
| 12 | Тип установки | Установка на кронштейны, установка в органайзер |
| 13 | Направление установки | Вертикальная |
| 14 | Автоматы защиты | 2\*1P/16А (MCB) |
| 15 | Контроллер | Х |
| 16 | Номинальное напряжение и ток | 200-240 В, 32A |
| Чертеж | | | | |
|  | | | | |